01.rbg blinking

int red=13,blue=12,green=11;

void setup()

{

pinMode(red,OUTPUT);

pinMode(blue,OUTPUT);

pinMode(green,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(red,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(red,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(blue,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(blue,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(green,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(green,LOW);

delay(1000);

}

**02.grb blinking**

int red=13,blue=12,green=11;

void setup()

{

pinMode(red,OUTPUT);

pinMode(blue,OUTPUT);

pinMode(green,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(green,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(green,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(red,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(red,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(blue,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(blue,LOW);

delay(1000);

}

**03.yellow light**

int red=13,blue=12,green=11;

void setup()

{

pinMode(red,OUTPUT);

pinMode(blue,OUTPUT);

pinMode(green,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(red,HIGH);

digitalWrite(green,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(red,LOW);

digitalWrite(green,LOW);

delay(1000);

}